Prosedyre for bruk av gassgrill

* Grillen er kun beregnet for utendørs bruk, på godt ventilerte områder.

* Tilgjengelige deler på grillen blir meget varme under bruk. Hold barn, dyr og personer som trenger tilsyn på sikker avstand, når produktet er i bruk.
* Ikke forflytt grillen mens den er i bruk eller tilkoblet gassbeholder.
* Lukk/steng gasstilførselen på regulatoren etter bruk, steng hovedventilen på tilførselen og koble denne fra gassbeholderen
* Oppbevar aldri gassbeholderen under grillen ved bruk, da gasslekkasje kan medføre alvorlig skade. Plassere gassbeholderen på siden av grillen ved bruk.
* Etter grilling: Brenn av grillrester, skrap grilloverflate med messingbørste som henger på grillen.
* La grillen avkjøle seg. Rengjør eventuelt sidebord eller andre kalde overflater. NB! Husk å påføre grilltrekk etter at grillen er avkjølt

**Om oppbevaring av gass.**

* ***Det er IKKE tillatt å oppbevare propan i kjeller eller på loft.***

(http://www.dsb.no/nn/Rettskilder/Regelverk/Oppslagsverket/3906/3909/8743/8776/)

* Det anbefales i utgangspunktet at gassflaskene oppbevares utenfor boligen (veranda, balkong, terrasse).
* Når det gjelder propan eller annen gass, er reglene 55 liter innendørs. Det er maks to 11-kilos flasker. Unntaket er på loftet og i kjelleren, hvor det ikke er lov til å lagre gass i det hele tatt.
* **-** Avstanden fra flaskeskap til sluk, kum, åpninger ned til kjeller og lignende, bør minimum være 4 meter. Det bør være en sikkerhetsavstand til tennkilde på 5 meter.
**-** Innendørs plasseres flasken i de fleste tilfeller i kjøkkenbenken
med god lufting, f.eks. luftespalter i sokkel.
**-** Uansett oppbevaring av flaske innendørs skal flasken stå så luftig som mulig.

For spørsmål: kontakt styret v/ Jørn Evensen

Mvh Styret